

**UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA NAPRAVO AS1646**

(NAPRAVA ZA ODSTRANJEVANJE MADEŽEV IN NEPRAVILNOSTI)

**I. Teorija**

Naprava za odstranjevanje madežev F-829 uporablja trenutni lok, ki ga ustvarjata visoka napetost in nizka frekvenca, za uplinjanje madežev na površini kože in njihovo končno odstranitev. Učinkovita je pri odstranjevanju sončnih opeklin in madežev, ki jih povzroča usedanje pigmenta. Pri odstranjevanju madežev je lahko prisotna rahla bolečina.

**II. Navodila za uporabo**

1. Vklopite stikalo "POWER". Naprava je pripravljena za delovanje, vendar pisalo za odstranjevanje madežev še nima izhoda.
2. Pritisnite gumb "REMOVER" in obrnite gumb "R/Energy" v smeri urinega kazalca. Izhod pisala se bo postopoma povečeval. Pri odstranjevanju madeža izberite ustrezno moč glede na stanje madeža, da dosežete najboljše rezultate.
3. Držite pisalo za odstranjevanje madežev kot običajno pisalo, usmerite ga proti madežu na površini kože in se približujte, dokler konica pisala ne izstreli iskre proti madežu. Nato pisalo takoj umaknite. Če madeži niso popolnoma odstranjeni, ponovite postopek. Če je madež prevelik, ga odstranjujte v več korakih.
4. Po končanem postopku obrnite gumb "ENERGY" na ničlo, izklopite napravo in očistite dodatke.

**III. Pozor**

1. Pred in po uporabi pisala za odstranjevanje madežev razkužite njegovo konico.
2. Zaradi raznolikosti debeline rožene plasti so lahko rezultati pri odstranjevanju madežev različni. Priporočljivo je, da uporabite metodo preizkušanja in dotika za optimalne rezultate.
3. Po odstranitvi madežev se lahko pojavi rahla rdečica, kar je normalen odziv.
4. Po odstranitvi madežev lahko nastane majhna brazgotina. Ne čistite je s prsti ali nohti, da preprečite okužbo.
5. Nanesite ustrezno regeneracijsko esenco, da pospešite rast in obnavljanje kože po odstranitvi madeža.
6. Po uporabi naprave vedno nastavite moč na najmanjšo vrednost, da se izognete nenamernim izpustom na vekah ali opeklinam pri naslednji uporabi.

Vrh obrazca

Dno obrazca